**ПРИЛОЖЕНИЕ А)**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**ФОРМА Н**

**А) КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**: Verinlegno S.p.A.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В**) КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛАI: V840 / W440 IGF IDROFINISH TX Vari Gloss**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C) **ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛАII: Анизотропный\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

C. 1) ТИП КОМПОНЕНТОВ (ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС И / ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)

Необработанный МДФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С.2) ФОРМАТ (ДЛИНА, ШИРИНА, ТОЛЩИНАIII), ВЕС, ОБРАБОТКА:

6 образцов 1660x170 мм - толщина 4 мм и 20 образцов 680x104 мм - толщина 4 мм\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**D) СБОРКА РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ:** сборки нет

**E) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** V: не соблюдается, используется для мебели

**F) ТЕХОБСЛУЖИВАНИVI**: Нет указаний

**G) КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ:** V840 / W440 IGF IDROFINISH TX VARI GLOSS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

G.l) ОПИСАНИЕ: **ТИКСОТРОПНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ОТДЕЛКА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

G.2) СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВЛАЖНОГО ИЗДЕЛИЯ, НАНОСИМОГО НА КВ. М, ДЛЯ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА И ДЛЯ КАЖДОГО СЛОЯ**: Нанесение распылением, 2 слоя по 220 г / м2 \_части A + В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

G.3) ТИП КОМПОНЕНТОВ: Компонент A Водорастворимая акриловая краска, Компонент в Алифатический изоцианат

ДАТА 14.10.2019

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ1

/*Подпись*/

I Если коммерческое название материала не дает однозначной идентификации образца (изделия), подлежащего испытанию, укажите идентификационный код последнего.

II Укажите, является ли материал изотропным или анизотропным.

Толщина должна пониматься как размер тела, когда преобладают два других. В случае сложного промышленного изделия, состоящего из нескольких компонентов, исключаются компоненты, относительные поверхности которых не вносят существенного вклада в общую площадь поверхности, такие как: стыки, швы, анкера, пазы, ребра жесткости, направляющие швов, кривые, кромки, внутренние перегородки, выступы и т.д. Для каждого из оставшихся компонентов толщина определяется в соответствии с заданным значением. Минимальная толщина изделия в целом - это меньшая из указанных толщин.

IV Укажите, если речь идет о склеивании, заклепочном соединении, завинчивании или другом типе соединения; в случае склеивания укажите тип клея.

V Укажите, приклеивается ли материал к подложке, и в случае положительного ответа уточните: приклеивается, поддерживается, соединяется заклепкой и т. д... Сообщите об использовании в соответствии с таблицей для выбора листа технических данных.

VI Если материал нельзя обработать моющей жидкостью, сообщите или приложите заявление с указанием возможных причин.

**Обратить внимание**: К техническим данным прикладывается следующее:

план, сечение, вид материала спереди и сбоку, **с указанием в экспликации типа материалов, толщины и плотности в соответствии с тем, что указано в технических данных**. Даты и подписи о проделанных работах должны указываться на каждой стороне.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А)**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ**

VERINLEGNO S.p.A.:

Ул. Гальвани д.7, 51010 МАССА-Э-КОЦЦИЛЕ (РТ) Тел: 0571 92711 Сертифицированная электронная почта: [verinlegno.amministrazione@legismail.it](mailto:verinlegno.amministrazione@legismail.it)

Номер плательщика НДС: 00230480477

**ДАННЫЕ ОБ ОГНЕЗАЩИТНОМ ЛАКОКРАСОЧНОМ ИЗДЕЛИИ**

Коммерческое наименованиеb: V840/W44 IGF IDROFINISH TX VARI GLOSS

Укладка: СТЕНА

Описание (укажите, является ли это прозрачным пигментированным продуктом и, в последнем случае цвет касается жидкого или тиксотропного продукта): ТИКСОТРОПНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ОТДЕЛКА

Тип компонентов (химический класс и / или коммерческое наименование): ТИКСОТРОПНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ОТДЕЛКА

**СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ИЗДЕЛИЯ**

Методы приготовления деревянной подложки:

Отшлифуйте подложку до получения гладкой и ровной поверхности. Убедитесь, что вся пыль, образующаяся в результате шлифования, удалена, и на поверхности нет таких веществ, как масла, силиконы и воск.

Способ нанесения изделия:

Нанесите один слой продукта, через 8 часов слегка отшлифуйте наждачной бумагой № 400 и нанесите второй слой.

Количество влажного изделия, наносимого на м2, для каждого компонента и для каждого слоя:

На каждый слой продукта нанесите 220 г / м2 компонента A + B, приготовленного следующим образом:

V840 IGF IDROFINISH TX VARI GLOSS 100 Компонент A

W440 - AQUADUR 44 10 Компонент В

Разведение: 0-10% воды.

Обслуживание:

Нормальное обслуживание в случае с деревянными стенами. После прохождения по всей толщине можно восстановить первоначальный слой, шлифуя подложку, пока оставшийся слой краски не будет полностью удален, а затем снова начать с дерева, нанося продукт так, как указано выше.

Другая полезная информация для правильного использования огнезащитного лакокрасочного изделия:

Между первым и вторым слоями отшлифуйте немного, не удаляя излишнее количество краски; эффективность изделия напрямую зависит от наносимого количества.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ**

Древесноволокнистая плита средней плотности (MDF) неогнестойкая.

Равномерная толщина 4-0,2 мм

Дата: 14.10.2019 г.

Подпись производителяа: /*Подпись*/

**ПРИЛОЖЕНИЕ С)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ, ЗАМЕНЯЮЩЕЕ АКТ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ФАКТАХ**

(СТ. 47 декрета президента Республики от 28.12.2000 г. № 445)

Нижеподписавшийся (фамилия и имя) Санте Цандо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_

Место рождения: Сполето (Pg)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата рождения: 03 августа 1948, проживающий (адрес проживания): ул. Ванджиле 99, 51010 Масса-э-Коцциле (Pt), документ, удостоверяющий личность № СА59635CI, выданный в коммуне Масса-э-Коцциле, в качестве законного представителя (~~владелец~~, законный представитель, ~~управляющий~~) компании VERINLEGINO S.p.A (наименование компании, предприятия, организации, общества) с юридическим адресом (указать адрес, номер телефона и сертифицированную электронную почту:)

Ул. Галвани д. 7, 51010 Масса-э-Коцциле (Pt) 057192711, Номер плательщика НДС: 00230480477 – Сертифицированная эл. Почта: [verinlegno.amministrazione@legismail.it](mailto:verinlegno.amministrazione@legismail.it)

Имейте ввиду, что в случае ложного заявления следует наказание в соответствии с Уголовным кодексом в соответствии с положениями ст. 76 вышеупомянутого Указа президента Республики 445/2000 и что, кроме того, если проведенная проверка выявит фальсификацию в содержании какой-либо из сделанных деклараций, она будет лишена преимуществ, принятых в результате каких-либо мер, введенных на основании недостоверной декларации (статья 75 Указа президента Республики 445/2000), со ссылкой на уже упомянутое огнезащитное лакокрасочное изделие

**ЗАЯВЛЯЕТ**

- что запрос на выдачу сертификата об испытании не был подан в Центральное управление по профилактике и технической безопасности или в другую лабораторию, уполномоченную министерством внутренних дел в соответствии с постановлением министра 26/03/1985;

- что изделие предназначено для: v стены и потолка; полас;

- что в соответствии с Европейским регламентом по строительной продукции (CPR) № 305/2011 не выполняется обязательство по маркировке ЕС, поскольку указанный материал не подпадает под действие какой-либо согласованной технической спецификации с истекшим периодом;

- что в лабораторию Центрального управления по профилактике и технической безопасности будет доставлена выборка, упомянутая в Приложении D) в соответствии с указаниями, которые это ведомство сообщит после положительного рассмотрения документов.

|  |  |
| --- | --- |
| Место и дата  Масса-э-Коцциле, 14.10.2019 г. | ЗАЯВИТЕЛЬа  /Подпись/ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с В случае настенного/потолочного или напольного применения сумма должна удваиваться (2x1220,00 = 2440,00 €), количество образцов должно быть удвоено (2x20 = 40 образцов + 2x6 - 12 образцов) и должны быть добавлены 2 гербовые марки (3+2 = 5 гербовых марок).